附件6：
	北京林业大学重大风险实验室信息备案表

	序号
	学院
	楼宇
	房间号
	类别
	主要危险源
	实验室安全
责任人
	手机号
	备注

	　例
	xx学院　
	xx楼　
	201　
	化学类
	使用剧毒化学品
使用超高压压力容器
（具体列出，可有多种危险源）　
	王xx　
	xxxxxxxxxxx　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　





重大风险实验室参考分级依据

实验室有以下情况之一的：
1. 实验原料或产物含剧毒化学成分；
2. 使用剧毒化学品；
3. 存储第一类易制毒品、第一类精神药品；
4. 存储易燃易爆化学品总量大于50kg或50L；
5. 存储有毒、易燃气体总量≥6瓶；
6. 生物安全BSL-3、ABSL-3、BSL-4、ABSL-4实验室；
7. 使用I、II类射线设备；
8. 使用放射性同位素、放射源、核材料；
9.使用机电类特种设备；
10.使用超高压等第三类压力容器；
11.使用强磁、强电设备；
12.使用4、3R、3B类激光设备；
13.使用富氧涉爆实验室自制设备；
14.按照《高校实验室安全风险评价表》评分达到100分的实验室。







高校实验室安全风险评价表
	每项计分
	风险源

	25分

	1. 存储易燃易爆化学品总量在5-20kg或5-20L；
1. 存储一般危化品总量50-100kg或50-100L；
1. 存储有毒、易燃气体总量为2瓶；
1. 使用III类射线设备的数量≥2台；
1. 使用简单压力容器的数量≥3台；
1. 实验室使用危险机加工装置的数量≥3台；
1. 实验室使用加热设备数量≥6台；
1. 实验室每月危险废物产生量≥100 L或kg；

	10分
	1. 使用超过人体安全电压（36V）的实验；
1. 涉及合成放热实验；
1. 涉及压力实验；
1. 产生易燃气体的实验；
1. 涉及持续加热实验；
1. 使用一般实验室自制设备；
1. 存储易燃易爆化学品＜5kg或5L；
1. 实验室存储一般危化品总量＜50kg或50L；
1. 存储有毒、易燃气体1瓶；
（10）存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱，或感染后易治愈；
（11）使用简单压力容器1-2台；
（12）使用III类射线设备1台；
（13）使用危险机加工装置1-2台；
（14）使用一般机加工装置的数量≥5台；
（15）实验室一般用电设备负载≥80%设计负载；
（16）使用2、2M、1、1M类激光设备的数量≥3台；
（17）实验室每月危险废物产生量为20-100 L或kg；
（18）实验室使用加热设备数量3-5台；
（19）实验室使用每1台明火设备；

	5分
	1. 存储普通气体1-4瓶；
1. 使用一般机加工装置1-4台；
1. 使用2、2M、1、1M类激光设备1-2台；
1. 实验室每月危险废物产生量＜20 L或kg；
1. 实验室使用加热设备数量1-2台；
1. 存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台；
1. 实验室使用每1台快捷电热设备；


注：
1.表中符合任1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算，最高100分；
2.实验室自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的，并以其为载体进行实验活动的非标设备；对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理。


