

附件1
北京林业大学实验室高风险仪器设备名录
	序号
	设备名称
	类别
	危险因素
	可造成危害

	1. 
	烘箱（干燥箱）
	高温类
	高温
	烧伤、烫伤、火灾

	2. 
	水浴锅
	
	
	

	3. 
	油浴锅
	
	
	

	4. 
	消煮炉
	
	
	

	5. 
	电阻炉
	
	
	

	6. 
	电热枪
	
	
	

	7. 
	高温熔炼炉
	
	
	

	8. 
	旋转蒸发仪
	
	
	

	9. 
	金属浴加热器
	
	
	

	10. 
	多位平行反应仪
	
	
	

	11. 
	高温滚子加热炉
	
	
	

	12. 
	摇床
	
	
	

	13. 
	超低温冰箱
	低温类
	低温、超低温
	冻伤（低温灼伤）

	14. 
	冷冻干燥机
	
	
	

	15. 
	高压灭菌锅
	高温、高压力（或压强）类
	高温、压力
	泄漏危险物质、爆炸等

	16. 
	离心机
	机械类
	高速、锋利物
	破损、撕裂、切伤、擦伤等

	17. 
	高速切削机械（机床）
	
	
	

	18. 
	高压反应釜
	高电压、强磁场类
	高压、强磁场
	爆炸、电击

	19. 
	同位素放射仪
	辐射类
	1.电离辐射（放射性）
2.电磁辐射
	1.躯体效应，严重可致遗传效应
2.诱发病变

	20. 
	激光
	强光类
	激光等
	灼伤、视觉伤害

	21. 
	锯木机
	其他类
	噪音等
	割伤、听觉伤害
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